# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Włącznik/wyłącznik
(2) | Blokada włącznika/wyłącznika
(3) | Przycisk wstępnego wyboru głębokości cięcia
(4) | Pokrywa haka do zawieszenia
(5) | Rękojeść dodatkowa
(6) | Przycisk blokady wrzeciona
(7) | Oświetlenie robocze
(8) | Podstawa
(9) | Skala kąta cięcia
(10) | Dźwignia do regulacji kąta cięcia
(11) | Śruba motylkowa do prowadnicy równoległej (z przodu)
(12) | Znacznik cięcia 45°
(13) | Znacznik cięcia 0°
(14) | Dźwignia przestawna osłony
(15) | Osłona
(16) | Śruba motylkowa do ustawiania kąta cięcia
(17) | Pokrywa ochronna
(18) | Wyrzutnik wiórów
(19) | AkumulatorA)
(20) | Śruba motylkowa do prowadnicy równoległej (z tyłu)
(21) | Skala głębokości cięcia
(22) | Interfejs użytkownika
(23) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(24) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(25) | Wrzeciono
(26) | Kołnierz mocujący
(27) | Tarcza pilarskaA)
(28) | Kołnierz
(29) | Śruba mocująca z podkładką
(30) | Klucz sześciokątny
(31) | Hak do zawieszeniaA)
(32) | Pojemnik na pył/wióryA)
(33) | Wąż odsysającyA)
(34) | Rowek do systemów szyn prowadzących firm Bosch i Mafell
(35) | Rowek do systemów szyn prowadzących firm Festool i Makita
(36) | Szyna prowadzącaA)
(37) | Para zacisków stolarskichA)
(38) | Prowadnica równoległa
(39) | Znacznik skali dla kąta cięcia
(40) | Śruba do regulacji znacznika skali dla kąta cięcia
(41) | Biały znacznik skali na skali głębokości cięcia do cięć z szyną prowadzącą
(42) | Czerwony znacznik skali na skali głębokości cięcia do cięć bez szyny prowadzącej
(43) | Wskazanie włączenia/wyłączenia funkcji Stop Control (interfejs użytkownika)
(44) | Przycisk włącznika/wyłącznika funkcji Stop Control (interfejs użytkownika)
(45) | Wskazanie stanu elektronarzędzia (interfejs użytkownika)
(46) | Przycisk wstępnego wyboru prędkości obrotowej (interfejs użytkownika)
(47) | Wskazanie zakresu prędkości obrotowej/trybu (interfejs użytkownika)
(48) | Wskazanie temperatury (interfejs użytkownika)
(49) | Wskazanie stanu naładowania akumulatora (interfejs użytkownika)
(50) | Wskazanie trybu ECO (interfejs użytkownika)

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.