# Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамды бөлшектердің нөмірлері графикалық беттегі электр құралының көрсетіліміне қатысты болып келеді.

(1) | Ажыратқыш
(2) | Ажыратқышты іске қосылудан қорғайтын құлып
(3) | Кесік тереңдігін алдын ала таңдауға арналған түйме
(4) | Ілгекке арналған қаптама
(5) | Қосымша тұтқа
(6) | Шпиндельді бұғаттау түймесі
(7) | Жұмыс шамы
(8) | Тірек тақтасы
(9) | Еңіс бұрышының шкаласы
(10) | Еңіс бұрышын алдын ала таңдауға арналған қысқыш иінтірек
(11) | Параллель тірекке арналған құлақты бұранда (алдыңғы)
(12) | 45° кесік белгісі
(13) | 0° кесік белгісі
(14) | Маятниктік қорғаныш қаптаманы реттегіш иінтірек
(15) | Маятниктік қорғаныш қаптама
(16) | Еңіс бұрышын алдын ала таңдауға арналған құлақты бұранда
(17) | Қорғаныш қаптама
(18) | Жоңқаны шығаруға арналған келте құбыр
(19) | АккумуляторA)
(20) | Параллель тірекке арналған құлақты бұранда (артқы)
(21) | Кесік тереңдігінің шкаласы
(22) | Пайдаланушы интерфейсі
(23) | Тұтқа (беті оқшауланған)
(24) | Аккумуляторды босату түймесіA)
(25) | Ара шпинделі
(26) | Тірек фланеці
(27) | Дискілі ара төсеміA)
(28) | Қысқыш фланец
(29) | Шайбасы бар қысқыш бұранда
(30) | Алты қырлы дөңбек кілт
(31) | ІлгекA)
(32) | Шаң/жоңқа жинағыш қорапA)
(33) | Сорғыш шлангA)
(34) | Bosch және Mafell ұсынған бағыттауыш шина жүйелеріне арналған ойық
(35) | Festool және Makita ұсынған бағыттауыш шина жүйелеріне арналған ойық
(36) | Бағыттауыш шинаA)
(37) | Струбциналар жұбыA)
(38) | Параллель тірек
(39) | Еңіс бұрышының шкала белгісі
(40) | Еңіс бұрышының шкала белгісін дәлдеп реттеуге арналған бұранда
(41) | Бағыттауыш шинамен кесуге арналған кесік тереңдігінің шкаласындағы ақ түсті шкала белгісі
(42) | Бағыттауыш шинасыз кесуге арналған кесік тереңдігінің шкаласындағы қызыл түсті шкала белгісі
(43) | Stop Control қосу/өшіру индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)
(44) | Stop Control қосу/өшіру түймесі (пайдаланушы интерфейсі)
(45) | Электр құралының күйі индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)
(46) | Айналу жиілігін алдын ала таңдау түймесі (пайдаланушы интерфейсі)
(47) | Айналу жиілігінің деңгейі/режим индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)
(48) | Температура индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)
(49) | Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)
(50) | ECO режимінің индикаторы (пайдаланушы интерфейсі)

A)

  Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілім жиынтығымен қамтылмайды. Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.