# نحوه تعویض صفحه میانی (رجوع کنید به تصویر A)

هنگام استفاده از کفی سنباده (محدوده استاندارد تحویل) باید همیشه از یک صفحه میانی (14) استفاده گردد.

برای برداشتن صفحه میانی (14)، آن را از کنار بلند کنید و از روی کفی سنباده (16) جدا نمایید.

قبل از قرار دادن یک صفحه میانی جدید، آلودگی و گرد وغبار را از کفی سنباده (16) بزدایید، برای مثال توسط یک برس.

سطح کفی سنباده (16) مجهز به یک بافت چسبنده است، که می توان با آن صفحه میانی را سریع و آسان متصل کرد.

صفحه میانی (14) را محکم روی قسمت زیرین کفی سنباده (16) فشار دهید.

برای تضمین عملکرد مطلوب مکنده گرد و غبار، دقت کنید که حفره های واقع بر صفحه میانی (14) با سوراخ های روی کفی سنباده (16) منطبق باشند.