# Thay dĩa chà (xem hình B)

Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng (16).

Kéo giấy nhám (13) và đệm giữa (14) ra. Hãy vặn vít (15) ra hết cỡ và tháo dĩa chà ra (16). Hãy lắp dĩa chà mới (16) và siết chặt lại vít.

Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.

Hướng dẫn: Giá đỡ dĩa chà chỉ được thay bởi một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch.