# Zamena brusnog tanjira (videti sliku B)

Napomena: Oštećeni brusni disk (16) odmah zamenite.

Svucite brusni list (13) i međupodlogu (14). Skroz odvrnite zavrtanj (15) i skinite brusni tanjir (16). Stavite novi brusni disk (16) i ponovo zavrnite zavrtanj.

Napomena: Prilikom postavljanja brusnog diska, vodite računa o tome da zubi vodila uđu u otvore brusnog diska.

Napomena: Oštećeni nosač brusnog diska sme da se menja samo u ovlašćenom servisu za Bosch električne alate.