# การเปลี่ยนกระดาษทราย (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อต้องการเอากระดาษทราย (13) ออก ให้ยกตรงด้านข้างของกระดาษทราย และดึงกระดาษทรายออกจากแผ่นคั่น (14)

ก่อนใส่กระดาษทรายแผ่นใหม่ ให้เอาฝุ่นและเศษผงออกจากแผ่นคั่น (14) เช่น โดยใช้แปรงปัดออก

พื้นผิวของแผ่นคั่น (14) บุด้วยตีนตุ๊กแกเพื่อให้ท่านสามารถยึดกระดาษทรายกับตีนตุ๊กแกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

กดกระดาษทราย (13) เข้าบนใต้แผ่นคั่น (14) อย่างมั่นคง

เพื่อให้ดูดฝุ่นออกได้ดีที่สุด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูเจาะในกระดาษทราย (13) พร้อมรูเจาะที่แผ่นคั่น (14) และตรงกับรูในจานรองขัด (16)

หมายเหตุ: เมื่อใช้แผ่นขัดแบบแข็งปานกลาง (อุปกรณ์เสริม) ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นขัดคั่น (14) แผ่นขัด (13) จะติดเข้ากับแผ่นขัด (16) โดยตรง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามที่อธิบายไว้ดังนี้