# Избор на брусен диск

Сет меки брусни дисковиA) (2 608 000 766) | за универзална употреба на рамни и заоблени површини Сетот се состои од мек брусен диск и средна подлога (2 608 000 765). Брусниот диск може да се користи само со средна подлога.
Средно тврди брусни дискови (2 608 000 764) | висок капацитет на отстранување, идеален за тврд гипс и отстранување на стари ѕидни бои за употреба на рамни површини Оптималната помош за всисување ја олеснува работата при употреба на всисувачот.

A)

  Стандарден обем на испорака