# Voľba brúsneho taniera

Súprava mäkkého brúsneho tanieraA) (2 608 000 766) | na univerzálne použitie na rovných a zaoblených povrchoch Súprava obsahuje mäkký brúsny tanier a medzipodložku (2 608 000 765). Brúsny tanier sa smie používať len s medzipodložkou.
Polotvrdý brúsny tanier (2 608 000 764) | vysoký úberový výkon, ideálny na tvrdú omietku a odstraňovanie starých nástenných farieb vhodný na rovné plochy Optimálna odsávacia podpora uľahčuje prácu pri použití vysávača.

A)

  Štandardný rozsah dodávky