# Izbor brusnog tanjira

Set mekih brusnih tanjiraA) (2 608 000 766) | za univerzalnu primenu na ravnim i povijenim površinama Set se sastoji iz mekog brusnog tanjira i međupodloge (2 608 000 765). Brusni tanjir sme da se koristi samo sa međupodlogom.
Brusni tanjir srednje tvrdoće (2 608 000 764) | veliki učinak u skidanju, savršeno za gips i za uklanjanje stare boje na zidovima za primenu na ravnim površinama Optimalna podrška usisavanju olakšava rad pri primeni usisivača.

A)

  Standardni sadržaj isporuke