# Lihvtaldriku valik

Pehme lihvtaldriku komplektA) (2 608 000 766) | universaalseks kasutamiseks tasastel ja kumeratel pindadel Komplekt koosneb pehmest lihvtaldrikust ja vahepolstrist (2 608 000 765). Lihvtaldrikut tohib kasutada ainult vahepolstriga.
Poolkõva lihvtaldrik (2 608 000 764) | suur tasandamisjõudlus, ideaalne tsementkrohvi jaoks ja vanade seinavärvide eemaldamiseks kasutamiseks tasastel pindadel Optimaalne imemistugi lihtsustab tolmuimeja kasutamisel tööd.

A)

  Standardtarnekomplekt