# Seleção do prato abrasivo

Conjunto de pratos de lixar maciosA) (2 608 000 766) | Para a aplicação universal em superfícies planas e abauladas O conjunto é composto por uma prato de lixar macio e um estofo intermédio (2 608 000 765). O prato de lixar só pode ser utilizado com o estofo intermédio.
Prato de lixar de dureza média (2 608 000 764) | Elevada capacidade de desbaste, ideal para reboco duro e remoção de tintas de parede antigas Para a utilização em superfícies planas O apoio de aspiração ideal facilita o trabalho na utilização de um aspirador.

A)

  Volume de fornecimento padrão