# Biranje brusnog tanjura

Komplet mekanih brusnih tanjuraA) (2 608 000 766) | Za univerzalnu uporabu na ravnim i zaobljenim površinama Komplet se sastoji od mekanog brusnog tanjura i međujastučića (2 608 000 765). Brusni tanjur smije se upotrebljavati samo s međujastučićem.
Srednje tvrdi brusni tanjur (2 608 000 764) | Veliki učinak skidanja materijala, idealan za tvrdu žbuku i uklanjanje starih zidnih boja Za uporabu na ravnim površinama Optimalna pomoć pri usisavanju olakšava rad pri uporabi usisavača.

A)

  Standardni opseg isporuke