# Memilih piringan

Set cakram ampelas halusA) (2 608 000 766) | Untuk penggunaan serbaguna pada permukaan datar dan melengkung Set ini terdiri dari cakram ampelas halus dan bantalan tengah (2 608 000 765). Cakram ampelas hanya boleh digunakan dengan bantalan tengah.
Cakram ampelas kekerasan sedang (2 608 000 764) | Performa pembersihan yang tinggi, cocok untuk gipsum keras dan pembersihan cat dinding yang sudah usang Untuk penggunaan pada permukaan datar Bantuan pengisapan yang optimal dapat meringankan pekerjaan saat pengisap debu digunakan.

A)

  Lingkup pengiriman standar