# Technické údaje

Sádrokartonářská bruska |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Předvolba otáček |  | ●
Konstantní elektronika |  | ●
Pozvolný rozběh |  | ●
Jmenovitý příkon | W | 550
Otáčky naprázdno n₀ | min−1 | 340–910
Průměr brusného talíře | mm | 215
Průměr brusného papíru | mm | 225
Kompatibilní odsávací hadice (průměr) | mm | 45
Kompatibilní hubice vysavače (průměr) | mm | 45/35/32
Délka krátké verze (bez prodlužovací trubky) | m | 1,1
Délka standardní verze (s 1 prodlužovací trubkou)A) | m | 1,7
Délka dlouhé verze (se 2 prodlužovacími trubkami) | m | 2,3
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014
Krátká verze | kg | 4,1
Standardní verze | kg | 4,8
Třída ochrany |  | /I

A)

  Standardní obsah dodávky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.