# Choix du plateau de ponçage

Set plateau de ponçage soupleA) (2 608 000 766) | Pour un usage universel sur des surfaces planes et galbées Le set comprend un plateau de ponçage souple et un plateau interface (2 608 000 765). Le plateau de ponçage ne doit être utilisé qu’en combinaison avec le plateau interface.
Plateau de ponçage mi-dur (2 608 000 764) | Capacité d’enlèvement élevée, idéal pour les crépis durs et pour l’enlèvement de peintures murales Pour un usage sur des surfaces planes Un effet ventouse optimal facilite le travail en cas d’utilisation d’un aspirateur.

A)

  Fourniture standard