# เปลี่ยนแผ่นคั่น (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อใช้แผ่นขัดแบบนุ่ม (ขอบเขตการจัดส่งมาตรฐาน) ต้องใช้แผ่นคั่น (14) เสมอ

เมื่อต้องการนำแผ่นคั่น (14) ออก ให้ยกตรงด้านข้างของกระดาษทราย และดึงกระดาษทรายออกจากจานรองขัด (16)

ก่อนใส่กระดาษทรายแผ่นใหม่ ให้เอาฝุ่นและเศษผงออกจากแผ่นคั่น (16) เช่น โดยใช้แปรงปัดออก

พื้นผิวของจานรองขัด (16) บุด้วยตีนตุ๊กแกเพื่อให้ท่านสามารถยึดแผ่นคั่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

กดแผ่นคั่น (14) เข้าบนใต้ฐานจานรองขัด (16)

เพื่อให้ดูดฝุ่นออกได้ดีที่สุด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูเจาะในแผ่นคั่น (14) ตรงกับรูในจานรองขัด (16)