# คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัด

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการขัดแห้งเท่านั้น หาก‌น้ำ‌เข้า‌ใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จะ‌เพิ่ม‌ความเสี่ยง‌ต่อ‌การถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด

- ระวังอันตรายจากไฟไหม้! หลีกเลี่ยงการทำให้‌วัสดุ‌ชิ้นงาน‌และ‌เครื่องขัด‌ร้อนเกินไป ถ่ายผง‌ออกจาก‌กล่อง‌เก็บผง‌ก่อน‌พักงาน‌ทุกครั้ง เศษผง‌ที่ได้‌จาก‌การขัด‌ที่อยู่‌ใน‌ถุงเก็บผง เครื่องกรอง‌ไมโคร หรือ‌ถุง‌กระดาษ (หรือ‌ใน‌ถุงกรอง หรือ‌ตัวกรอง‌ของ‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น) อาจ‌จุดลุก‌เป็นไฟ‌ขึ้นเอง‌ได้ใน‌สถานการณ์‌ที่‌ไม่‌เหมาะสม จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง‌เมื่อเมื่อ‌เศษผง‌ผสม‌ปนกับ‌เศษ‌สาร‌เคลือบเงา เศษ‌โพลี‌ยูรีเทน หรือ‌เศษ‌วัสดุ‌เคมี‌อื่นๆ และ‌เมื่อ‌เศษ‌ผงขัด‌เกิด‌ร้อนขึ้น‌หลังจาก‌ใช้เครื่อง‌ทำงาน‌เป็น‌เวลา‌นาน

- รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดนิ่ง‌อยู่‌กับที่ก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น

- ยึดชิ้นงานให้แน่น การยึด‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌เครื่องหนีบ‌หรือ‌แท่นจับ‌จะ‌มั่นคง‌กว่า‌การยึด‌ด้วยมือ

- จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างและตั้งท่ายืนให้มั่นคงขณะทำงาน ท่านจะสามารถนำทางเครื่องมือไฟฟ้าได้ปลอดภัยกว่าเมื่อจับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้าง

- เชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้าที่มีสายดินอย่างถูกต้อง เต้าเสียบ‌และ‌สายไฟ‌ต่อพ่วง‌ต้อง‌มี‌สายดิน‌ป้องกัน‌ที่‌พร้อม‌ใช้งาน