# Zamjena brusnog lista (vidjeti sliku A)

Za skidanje brusnog lista (13) podignite ga bočno i skinite s međujastučića (14).

Prije stavljanja novog brusnog lista uklonite prljavštinu i prašinu s međujastučića (14), npr. kistom.

Površina međujastučića (14) je od čičak tkanine kako biste brusne listove mogli brzo i jednostavno pričvrstiti čičak prihvatom.

Pritisnite brusni list (13) na donju stranu međujastučića (14).

Za osiguranje optimalnog usisavanja pazite da se otvori u brusnom listu (13) podudaraju s otvorima za međujastučiću (14) i rupicama na brusnom tanjuru (16).

Napomena: Pri uporabi srednje tvrdog brusnog tanjura (pribor) nije potreban međujastučić (14), brusni tanjur (13) izravno se pričvršćuje na brusni tanjur (16). Osim toga, zamjena se vrši kako je ovdje opisano.