# Selección del plato lijador

Juego de platos lijadores blandosA) (2 608 000 766) | Para el uso universal en superficies planas y curvas El juego está compuesto por un plato lijador blando y un acolchado intermedio (2 608 000 765). El plato lijador sólo debe usarse con un acolchado intermedio.
Plato lijador de dureza media (2 608 000 764) | alta capacidad de desbaste, ideal para el enlucido duro y la remoción de viejas pinturas de pared para la aplicación en superficies planas El apoyo óptimo de la aspiración facilita el trabajo cuando se utiliza una aspiradora.

A)

  Volumen de suministro estándar