# Επιλογή δίσκου λείανσης

Σετ μαλακής βάσης δίσκου λείανσηςA) (2 608 000 766) | Για γενική χρήση σε επίπεδες και κυρτές επιφάνειες Το σετ αποτελείται από μαλακή βάση δίσκου λείανσης και ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (2 608 000 765). Η βάση δίσκου λείανσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με ενδιάμεσο μαλακό δίσκο.
Ημίσκληρη βάση δίσκου λείανσης (2 608 000 764) | Μεγάλη απόδοση αφαίρεσης υλικού, ιδανική για σκληρό σοβά και για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων τοίχου Για τη χρήση σε επίπεδες επιφάνειες Η ιδανική υποστήριξη αναρρόφησης διευκολύνει την εργασία σε περίπτωση χρήσης ενός απορροφητήρα σκόνης.

A)

  Στάνταρ υλικά παράδοσης