# Byta slippapper (se bild A)

För att ta av slippappret (13) lyfter du det i sidan och drar av det från dynan (14).

Ta bort smuts och damm från dynan (14), t. ex. med en pensel, innan du sätter på ett nytt slippapper.

Dynans (14) yta består av ett kardborrfäste så att slippappren kan fästas enkelt och snabbt.

Tryck slippappret (13) mot dynans (14) undersida.

För optimalt dammutsug, se till att utstansningarna i slippappret (13) stämmer överens med hålen i dynan (14) och i sliprondellen (16).

Observera: vid användning av medelhård sliprondell (tillbehör) behövs ingen dyna (14). Slippappret (13) sätts fast direkt på sliprondellen (16). I övrigt utförs byte enligt nedan.