# Välityynyn vaihtaminen (katso kuva A)

Pehmeällä hiomalautasella (vakiovarustus) tehtävissä töissä on aina käytettävä välityynyä (14).

Kun haluat irrottaa välityynyn (14), nosta sitä reunasta ja vedä se irti hiomalautaselta (16).

Poista lika ja pöly hiomalautaselta (16) esimerkiksi siveltimellä, ennen kuin asennat uuden välityynyn.

Hiomalautanen (16) on varustettu tarrakiinnityspinnalla, joka mahdollistaa välityynyn nopean ja helpon asennuksen.

Paina välityyny (14) kunnolla kiinni hiomalautasen (16) pintaan.

Tarkasta optimaalisen pölynpoiston varmistamiseksi, että välityynyn (14) reiät ovat kohdakkain hiomalautasen (16) reikien kanssa.