# Byta ut dynan (se bild A)

Vid användning av den mjuka sliprondellen (standard) måste alltid en dyna (14) användas.

För att ta av dynan (14) lyfter du den i sidan och drar av den från sliprondellen (16).

Ta bort smuts och damm från sliprondellen (16), t. ex. med en pensel, innan du sätter på en ny dyna.

Sliprondellens (16) yta består av ett kardborrfäste så att dynan kan fästas enkelt och snabbt.

Tryck dynan (14) fast på undersidan av sliprondellen (16).

För optimalt dammutsug, se till att utstansningarna i dynan (14) stämmer överens med hålen i sliprondellen (16).