# Zımpara tablasının değiştirilmesi (bkz. Resim B)

Not: Hasar gören zımpara tablasını (16) hemen değiştirin.

Zımpara kağıdını (13) ve ara pedi (14) çıkarın. Vidaya (15) tam olarak sökün ve zımpara tablasını (16) çıkarın. Yeni zımpara tablasını (16) yerine yerleştirin ve vidayı tekrar sıkın.

Not: Zımpara tablasını yerleştirirken sürücünün dişlerinin zımpara tablası oluklarını kavramasına dikkat edin.

Not: Hasar gören bir zımpara tablası sadece Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir serviste değiştirilebilir.