# Výměna brusného papíru (viz obrázek A)

Pro sejmutí brusného papíru (13) ho na straně nazdvihněte a stáhněte z měkké podložky (14).

Před nasazením nového brusného papíru odstraňte z měkké podložky (14) nečistoty a prach, např. štětcem.

Povrch měkké podložky (14) je ze suchého zipu, aby bylo možné rychle a jednoduše upevnit brusné papíry se suchým zipem.

Pevně přitiskněte brusný papír (13) na spodní stranu měkké podložky (14).

Pro zabezpečení optimálního odsávání prachu dbejte na to, aby se otvory v brusném papíru (13) kryly s otvory v měkké podložce (14) a otvory v brusném talíři (16).

Upozornění: Při použití středně tvrdého brusného talíře (příslušenství) není nutná měkká podložka (14), brusný papír (13) se připevní přímo na brusný talíř (16). Jinak probíhá výměna popsaným způsobem.