# Tekniske data

Elementslibemaskine |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Forvalg af omdrejningstal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Softstart |  | ●
Nominel optagen effekt | W | 550
Omdrejningstal, ubelastet n₀ | o/min | 340-910
Slibeskivediameter | mm | 215
Slibebladsdiameter | mm | 225
kompatibel udsugningsslange (diameter) | mm | 45
kompatibel støvsugerdyse (diameter) | mm | 45/35/32
Længde, kort version (uden forlængerrør) | m | 1,1
Længde, standardversion (med 1 forlængerrør)A) | m | 1,7
Længde, lang version (med 2 forlængerrør) | m | 2,3
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014
Kort version | kg | 4,1
Standardversion | kg | 4,8
Kapslingsklasse |  | /I

A)

  Standardlevering

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.