# Výměna brusného talíře (viz obrázek B)

Upozornění: Poškozený brusný talíř (16) ihned vyměňte.

Stáhněte brusný papír (13) a měkkou podložku (14). Úplně vyšroubujte šroub (15) a sejměte brusný talíř (16). Nasaďte nový brusný talíř (16) a znovu utáhněte šroub.

Upozornění: Při nasazování brusného talíře dbejte na to, aby ozubení unášeče zapadlo do výřezů v brusném talíři.

Upozornění: Poškozený nosič brusného talíře smí měnit pouze autorizovaný zákaznický servis pro elektronářadí Bosch.