# مشخصات فنی

سنباده زن خشک |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 GD4 0..‎
انتخاب سرعت |  | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ●
استارت آهسته |  | ●
توان ورودی نامی | W | 550
سرعت در حالت آزاد n₀ | min−1 | 340−910
قطر کفی سنباده | mm | 215
قطر کاغذ سنباده | mm | 225
شیلنگ مکش سازگار (قطر) | mm | 45
نازل مکنده گرد و غبار سازگار (قطر) | mm | 45/35/32
طول دسته کوتاه (بدون لوله رابط) | m | 1,1
طول دسته استاندارد (با 1 لوله رابط)A) | m | 1,7
طول دسته بلند (با 2 لوله رابط) | m | 2,3
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014
دسته کوتاه | kg | 4,1
دسته استاندارد | kg | 4,8
کلاس ایمنی |  | /I

A)

  ارسال استاندرد

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.