# نحوه تعویض کاغذ سنباده (رجوع کنید به تصویر A)

برای برداشتن کاغذ سنباده (13)، آن را از کنار بلند کنید و از روی صفحه میانی (14) جدا نمایید.

قبل از قرار دادن یک کاغذ سنباده جدید، آلودگی و گرد وغبار را از صفحه میانی (14) بزدایید، برای مثال توسط یک برس.

سطح صفحه میانی (14) مجهز به یک بافت چسبنده است که می توان به کمک آن کاغذ سنباده ها را سریع و آسان متصل کرد.

کاغذ سنباده (13) را محکم روی قسمت زیرین صفحه میانی (14) فشار دهید.

برای تضمین عملکرد مطلوب مکنده گرد و غبار، دقت کنید که حفره های واقع بر کاغذ سنباده (13) با حفره های روی صفحه میانی (14) و سوراخ های کفی سنباده (16) منطبق باشند.

نکته: هنگام استفاده از کفی سنباده نیمه زبر (متعلقات)، به صفحه میانی (14) هیچ نیازی نیست، کاغذ سنباده (13) مستقیماً روی کفی سنباده (16) نصب می شود. جدا از این، فرآیند تعویض طبق آنچه اینجا توضیح داده شده، انجام می شود.