# Zamjena međujastučića (vidjeti sliku A)

Pri uporabi mekog brusnog tanjura (standardni opseg isporuke) uvijek treba upotrebljavati međujastučić (14).

Za skidanje međujastučića (14) podignite ga bočno i skinite s brusnog tanjura (16).

Prije stavljanja novog međujastučića uklonite prljavštinu i prašinu s brusnog tanjura (16), npr. kistom.

Površina brusnog tanjura (16) je od čičak tkanine kako biste mogli brzo i jednostavno pričvrstiti međujastučić.

Pritisnite međujastučić (14) na donju stranu brusnog tanjura (16).

Za osiguranje optimalnog usisavanja pazite da se otvori na međujastučiću (14) podudaraju s rupicama na brusnom tanjuru (16).