# Indicação do estado (LED)

A tabela seguinte descreve as indicações de estado do LED (4) na ferramenta elétrica.

Indicação de estado (LED) (4) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Piscar a vermelho | A ferramenta elétrica está sobreaquecida e desliga-se. | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer. Se a indicação de estado (LED) acender a verde, a ferramenta elétrica pode ser novamente ligada.
Acender a vermelho | A desativação de contragolpe ou proteção contra rearranque involuntário ou proteção contra sobrecarga disparou, a ferramenta elétrica desliga-se. | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica.