# Wskaźnik stanu (LED)

Poniższa tabela opisuje wskazania stanu diody LED (4) na elektronarzędziu.

Wskaźnik stanu (LED) (4) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielony | Stan: OK | –
Miga na czerwono | Elektronarzędzie wyłącza się z powodu przegrzania. | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie.Jeżeli wskaźnik stanu (LED) świeci się na zielono, elektronarzędzie można włączyć ponownie.
Świeci się na czerwono | Elektronarzędzie wyłącza się z powodu zadziałania zabezpieczenia przed odrzutem, zabezpieczenia przed ponownym rozruchem lub wyłącznika przeciążeniowego. | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie.