# Prikaz stanja (LED-dioda)

V spodnji preglednici so navedeni prikazi stanja z LED-diodo (4) na električnem orodju.

Prikaz stanja (LED-dioda) (4) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zelena | Stanje „V redu“ | –
Utripa rdeče | Električno orodje je pregreto in se izklopi. | Počakajte, da se električno orodje ohladi. Ko prikaz stanja (LED-dioda) zasveti zeleno, lahko električno orodje znova vklopite.
Sveti rdeče | Sprožil se je izklop pri povratnem udarcu ali zaščita pred ponovnim zagonom, električno orodje se izklopi. | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite.