# Prikaz stanja (LED)

Sljedeća tablica opisuje prikaze stanja LED (4) na električnom alatu.

Prikaz stanja (LED) (4) | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | ---
Zele‌ni | Status OK | –
Treperi crveno | Električni alat je pregrijan i isključuje se. | Ostavite električni alat da se ohladi. Ako prikaz stanja (LED) svijetli zeleno, možete ponovno uključiti električni alat.
Svijetli crveno | Aktiviralo se isključivanje kod povratnog udarca ili zaštita od ponovnog pokretanja ili zaštita od preopterećenja, električni alat se isključuje. | Isključite i ponovno uključite električni alat.