# მდგომარეობის ინდიკატორი (LED)

ქვემოთ, ცხრილში აღწერილია ელექტროხელსაწყოს მდგომარეობის ინდიკატორები LED (4).

დამუხტვის ინდიკატორი (LED) (4) | მნიშვნელობა/მიზეზი | გადაჭრა
--- | --- | ---
მწვანე | მდგომარეობა ნორმაშია | –
წითელი მოციმციმე | ელექტროხელსაწყო გადახურდა და გამოირთო. | დაელოდეთ ელექტროხელსაწყოს გაგრილებას. თუ მდგომარეობის ინდიკატორი (LED) ანთია მწვანედ, ელექტროხელსაწყოს ჩართვა დასაშვებია.
ანთია წითლად | თუ ამუშავდა გამორთვის სისტემა უკუ დარტყმის დროს, გაუთვალისწინებელი ჩართვისგან ან გადატვირთვისგან დაცვა, ელექტროხელსაწყო გამოირთობა. | გამორთეთ და ისევ ჩართეთ ელექტროხელსაწყო.