# بيان الحالة (مؤشر الدايود)

يشرح الجدول التالي بيانات الحالة عن طريق مؤشرات الدايود (4) بالعدة الكهربائية.

بيان الحالة (مؤشر الدايود) (4) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
يومض باللون الأحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية وتتوقف. | دع العدة الكهربائية حتى تبرد. إذا أضاء بيان الحالة الإضافي (مؤشر الدايود) باللون الأخضر يمكن تشغيل العدة الكهربائية مرة أخرى.
يضيء باللون الأحمر | انطلقت خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية أو واقية إعادة التشغيل أو واقية فرط التحميل وبالتالي تتوقف العدة الكهربائية. | قم يإطفاء العدة الكهربائية وتشغيلها مرة أخرى.