# Statusindikering (LED)

Följande tabell beskriver statusindikeringarna för LED:erna (4) på elverktyget.

Statusindikering (LED) (4) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Status OK | –
Blinkar rött | Elverktyget är överhettat och stängs av. | Låt elverktyget svalna. När statusindikeringen (LED) lyser grönt kan elverktyget slås på igen.
Lyser rött | KickBack eller återstartsskydd eller överbelastningsskydd har utlösts, elverktyget stängs av. | Stäng av elverktyget och slå på det igen.