# Piuliţă de strângere rapidă

Pentru înlocuirea uşoară a dispozitivelor de şlefuire fără a folosi alte scule, în locul piuliţei de strângere (19) puteţi folosi piuliţa cu strângere rapidă (20).

- Piuliţa cu strângere rapidă (20) poate fi utilizată numai pentru discuri de şlefuire sau de tăiere.

Folosiţi numai o piuliţă cu strângere rapidă în perfectă stare, nedeteriorată (20).

La înşurubare aveţi grijă ca partea inscripţionată a piuliţei cu strângere rapidă (20) să nu fie îndreptată spre discul de şlefuire; săgeata trebuie să fie îndreptată spre marcajul indexului (35).

Pentru fixarea arborelui de polizat, apăsaţi tasta de blocare a arborelui (2). Pentru a fixa strâns piuliţa cu strângere rapidă, răsuciţi puternic în sens orar discul de şlefuire.

Dacă piuliţa cu strângere rapidă este nedeteriorată şi a fost fixată corespunzător, o puteţi slăbi manual, prin rotirea manuală în sens antiorar a inelului zimţat. Nu slăbiţi niciodată cu cleştele o piuliţă cu strângere rapidă blocată, ci folosiţi cheia pentru şplinturi în acest scop. Aşezaţi cheia pentru şplinturi conform reprezentării din imagine.