# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Лост за отключване за предпазния кожух
(2) | Бутон за застопоряване на вала
(3) | Пусков прекъсвач
(4) | Индикация за състоянието (LED)
(5) | Колело за регулиране за предварителен избор на обороти
(6) | Филтър за прах
(7) | Стандартна спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(8) | Поглъщаща вибрациите спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(9) | Прахоуловителен кожух за шлифованеA)
(10) | Предпазен кожух за шлайфане
(11) | Предпазен кожух за рязанеA)
(12) | Капак за рязане
(13) | Чашковиден диск от твърд металA)
(14) | Шлифовъчен дискA)
(15) | Дискова четка (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Дискова четка (M 14)A)
(17) | Диск за рязанеA)
(18) | Диамантен диск за рязанеA)
(19) | Обтяжна гайка
(20) | Бързообтяжна гайка A)
(21) | Двущифтов ключ за обтяжната гайка
(22) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(23) | Вал
(24) | Защита за ръцетеA)
(25) | Гумен подложен дискA)
(26) | ШкуркаA)
(27) | Кръгла гайкаA)
(28) | Чашковидна телена четкаA)
(29) | Конусна четкаA)
(30) | Диамантена боркоронаA)
(31) | Вилков ключA)
(32) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)
(33) | Застопоряващ фланец
(34) | О-пръстен

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.