# Індикатор стану (світлодіодний)

У таблиці нижче наведено індикатори стану світлодіодів (4) на електроінструменті.

Індикатор стану (світлодіодний) (4) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Стан в нормі | –
Блимає червоним | Електроінструмент перегрівся і вимикається. | Дайте електроінструментові охолонути. Якщо індикатор стану (світлодіодний) світиться зеленим, електроінструмент можна знову увімкнути.
Світиться червоним | Спрацювало вимкнення при сіпанні, захист від повторного запуску або захист від перевантаження, електроінструмент вимикається. | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент.