# Veelgestelde vragen (FAQ)

Welk oplaadapparaat is geschikt voor mijn accu?

Alle 12V-accu's zijn compatibel met alle Bosch Professional 12V-oplaadapparaten.

Wij adviseren voor professionele gebruikers om het oplaadapparaat te combineren met een accu waarbij de oplaadtijd beneden 1 uur ligt.

Alle oplaadtijden zijn te vinden in de online-gebruiksaanwijzing of op de website van Bosch Professional.

Wat zijn de oplaadtijden voor mijn accu?

De oplaadduur van de accu is afhankelijk van 2 factoren:

- accutype en accucapaciteit
- oplaadsnelheid

Alle oplaadtijden zijn te vinden in de online-gebruiksaanwijzing Oplaadtijden of op de website van Bosch Professional.

Mogen accu's in het oplaadapparaat blijven zitten, nadat ze helemaal opgeladen zijn?

Zodra de accu helemaal is opgeladen en het oplaadapparaat dit aangeeft, is het oplaadproces voltooid.

De accu kan in het oplaadapparaat blijven zitten, het wordt echter afgeraden om de accu gedurende een langere tijd in het oplaadapparaat te bewaren.

Bij welke temperaturen moet een accu opgeladen, gebruikt en bewaard worden?

- De toegestane omgevingstemperatuur bij werking en opslag bedraagt −20 °C tot 50 °C.

- De aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het opladen bedraagt 0 °C tot 35 °C.

- Voor een optimale levensduur van de accu wordt aangeraden om de accu tussen 0 °C en 20 °C te bewaren.

Welke acculading is optimaal voor een langere levensduur?

Voor een langere levensduur is een laadtoestand van 80 % ideaal.

Welke acculading is optimaal voor een langere opslagduur?

Voor een langere opslag is een laadtoestand van 30–50 % ideaal.