# ЧЗВ

Кое зарядно устройство е подходящо за моята акумулаторна батерия?

Всички 12 V акумулаторни батерии са съвместими със следните 12 V зарядни устройства на Bosch Professional.

Ние препоръчваме за професионални потребители комбиниране на зарядното устройство с акумулаторна батерия, при която времето за зареждане е под 1 час.

Всички времена на зареждане могат да се открият в онлайн инструкцията за експлоатация или на уебсайта на Bosch Professional.

Какви са времената на зареждане за моята акумулаторна батерия?

Продължителността на зареждане на акумулаторната батерия зависи от 2 фактора:

- Тип и капацитет на акумулаторната батерия
- Скорост на зареждане

Всички времена на зареждане могат да се открият в онлайн инструкцията за експлоатация Времена на зареждане или на уебсайта на Bosch Professional.

Могат ли акумулаторните батерии да остават в зарядното устройство, след като са били заредени напълно?

Когато акумулаторната батерия е напълно заредена и зарядното устройство показва това, процесът на зареждане е приключил.

Акумулаторната батерия може да остане в зарядното устройство, но въпреки това не е препоръчително тя да се съхранява за по-дълъг период от време в зарядното.

При какви температури трябва да се зарежда, използва и съхранява акумулаторна батерия?

- Допустимата температура на околната среда при работа и складиране възлиза на −20 °C до 50 °C.

- Препоръчителната температура на околната среда по време на процеса на зареждане възлиза на 0 °C до 35 °C.

- За оптимална експлоатационна продължителност на акумулаторната батерия се препоръчва акумулаторната батерия да се съхранява при 0 °C до 20 °C.

Какъв акумулаторен заряд е оптимален за по-дълга експлоатационна продължителност?

За по-дълга експлоатационна продължителност идеално е състояние на зареждане от 80 %.

Какъв акумулаторен заряд е оптимален за по-дълъг живот на съхранение?

За по-дълго съхранение идеално е състояние на зареждане от 30–50 %.