# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Бутон за застопоряване на вала
(2) | Пусков прекъсвач
(3) | Поглъщаща вибрациите спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(4) | Стандартна спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(5) | Фиксиращ винт за предпазния кожух
(6) | Предпазен кожух за шлайфане
(7) | Предпазен кожух за рязанеA)
(8) | Капак за рязане
(9) | Поемащ фланец с О-пръстен
(10) | Шлифовъчен дискA)
(11) | Диск за рязанеA)
(12) | Диамантен диск за рязанеA)
(13) | Обтяжна гайка
(14) | Бързообтяжна гайка A)
(15) | Двущифтов ключ за застопоряващата гайка
(16) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(17) | Вал
(18) | Защита за ръцетеA)
(19) | Гумен подложен дискA)
(20) | ШкуркаA)
(21) | Кръгла гайкаA)
(22) | Чашковидна телена четкаA)
(23) | Гаечен ключA)
(24) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)
(25) | Диамантена боркоронаA)

A)

  Тази принадлежност не спада към стандартния обем на доставката.