# Outils de meulage admissibles

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d’utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse circonférentielle indiquées sur l’étiquette de la meule/du disque.

| maxi [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [tr/min] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6 500 | 80
| 180 | – | – | 6 500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8 500 | 45