# Lubatud lihvimistarvikud

Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud lihvimistarvikuid.

Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min-1] või ringliikumiskiirus [m/s] peab vähemalt vastama järgmises tabelis toodud andmetele.

Seepärast pöörake tähelepanu lihvimistarviku sildil toodud lubatud pöörete arvule või ringliikumiskiirusele.

| max [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [min–1] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6500 | 80
| 180 | – | – | 6500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8500 | 45