# Tillatte slipeverktøy

Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.

Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.

| Maks. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [o/min] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6500 | 80
| 180 | – | – | 6500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8500 | 45