# Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti

Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus.

Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.

Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības.

| maks. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [min–1] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6500 | 80
| 180 | – | – | 6500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8500 | 45