# Разрешени инструменти за шлифоване

Можете да използвате всички посочени в настоящото ръководство за експлоатация инструменти за шлифоване.

Допустимите обороти [min-1] респ. периферна скорост на [m/s] на използваните инструменти за шлифоване трябва да отговарят най-малко на данните от долната таблица.

Ето защо спазвайте допустимите обороти, респ. периферна скорост на етикета на инструмента за шлифоване.

| макс. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [min–1] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6500 | 80
| 180 | – | – | 6500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8500 | 45