# Accessori di levigatura ammessi

È consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzionati nelle presenti istruzioni d’uso.

Il numero di giri [giri/min] ammesso, oppure la velocità periferica [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati, dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di seguito.

Occorrerà, pertanto, attenersi al valore ammesso per il numero di giri o per la velocità periferica, riportato sull’etichetta dell’accessorio di levigatura.

| max. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [giri/min] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6.500 | 80
| 180 | – | – | 6.500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8.500 | 45