# Tillåtna slipverktyg

Du kan använda alla slipverktyg som anges i denna bruksanvisning.

Det tillåtna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s] hos de använda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i följande tabell.

Beakta därför det tillåtna varvtalet resp. periferihastigheten på slipverktygets etikett.

| max. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [v/min] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6 500 | 80
| 180 | – | – | 6 500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8 500 | 45